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МОТО-КОЛУН
Винтовой конусный дровокол для мотоблока
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Для бытового и производственного использования
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1.  Назначение и область применения
Винтовой дровокол «Мото-колун» предназначен для раскола чурок на несколько частей за счёт ввинчивания конусной насадки в древесину. Привод осуществляется от вала отбора мощности мотоблока.
Дополнительная обработка топором не требуется: поленья получаются нужной формы и размера и сразу готовы к использованию в топке. Изделие подходит как для частного, так и для мелкого производственного применения.
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Винтовой дровокол «Мото-колун» в рабочем положении
2.  Технические характеристики
	Тип устройства
	винтовой дровокол (конусный)

	Назначение
	навеска на мотоблок

	Привод
	от вала мотоблока

	Материал
	сталь повышенной прочности

	Рабочий элемент
	конус с закалкой ТВЧ

	Диаметр конуса
	75 мм

	Длина конуса
	300 мм

	Макс. диаметр полена
	до 300–400 мм*

	Длина полена
	не ограничена

	Производительность
	до 3–5 м³/час*

	Тип установки
	навесной

	Приводной элемент
	маховик

	Тип маховика
	2 ручья, профиль А

	Совместимость
	большинство мотоблоков

	Масса
	35 кг

	Страна производства
	Россия


* Зависит от плотности древесины и мощности мотоблока.
3.  Комплектация
	Дровокол
	1 шт.

	Винт-колун (двухзаходный)
	1 шт.

	Ключ для расклинивания
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации
	1 шт.


4.  Требования безопасности
Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее руководство. Несоблюдение правил может привести к тяжёлым травмам.
Общие правила
1. К работе допускаются лица старше 18 лет, изучившие настоящее руководство.
1. Работайте в защитных очках. Не носите перчатки, украшения, шарфы и свободную одежду — их может захватить вращающийся конус.
1. На дровоколе работает только один оператор; посторонние должны находиться на безопасном расстоянии.
1. Используйте дровокол только по назначению и не перегружайте станок.
1. Проверяйте состояние узлов и креплений перед каждым запуском; при обнаружении повреждений эксплуатация запрещена.
1. Рабочее место должно быть чистым, сухим, ровным и хорошо освещённым.
1. Не используйте дровокол при повышенной влажности и на площадках с уклоном более 5°.
1. Колите бревно только сбоку — никогда с торца.
1. При заклинивании винта немедленно заглушите двигатель мотоблока и извлеките полено вручную при помощи ключа для расклинивания.

	⚠  Категорически запрещается
1. Использовать дровокол без защитных кожухов.
1. Работать в перчатках или свободной одежде.
1. Запускать двигатель мотоблока в закрытых помещениях — выхлопные газы опасны для жизни.
1. Передвигать мотоблок своим ходом с присоединённым дровоколом.
1. Работать в состоянии алкогольного или иного опьянения.


Требования к полену
1. В полене не должно быть гвоздей, камней и других посторонних предметов.
1. Торцы полена должны быть опилены ровно, перпендикулярно оси.
1. Сучья должны быть срезаны заподлицо со стволом.
1. Запрещается поправлять или выравнивать перекошенное полено во время колки.
5.  Подготовка к работе
Дровокол поступает потребителю в собранном виде. Перед первым запуском выполните следующие шаги.
1. Снимите заднюю крышку, закрывающую шкив.
1. Определите тип вала навески мотоблока.
1. Соедините вал мотоблока с креплением дровокола и зафиксируйте:
— вариант А — квадратная ось: заведите ось в крепление и зафиксируйте двумя винтами через боковые пластины;
— вариант Б — круглая ось: вставьте ось в трубу дровокола и зафиксируйте винтом (боковые пластины не нужны).
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Вариант А — крепление квадратной оси: фиксация двумя винтами через боковые пластины
1. Наденьте оба ремня (клиновые, профиль А, длина 1550 мм) и натяните их с помощью ручки натяжения.
1. Установите крышку на место.
1. Запустите мотоблок и убедитесь, что конус вращается в сторону ввинчивания (резьба винта левая). Если вращение обратное — установите мотоблок с противоположной стороны: крышка шкива съёмная, подключение возможно с любой стороны.


Принципиальная схема
Вариант Б — крепление круглой оси
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Способ крепления круглой оси: фиксация винтом без боковых пластин
6.  Порядок работы
1. Уберите от рабочего места посторонние предметы.
1. Запустите мотоблок.
1. Установите рабочие обороты двигателя (точное значение не критично).
1. Сделайте пробную колку на мягкой древесине.
1. Не применяйте чрезмерную силу и избегайте сучковатых участков.
1. Держите бревно вертикально и подавайте его сбоку на конус. Подавать полено с торца запрещено.
1. Для облегчения колки крупных чурбаков уменьшите расстояние между конусом и столешницей, подложив один или несколько листов фанеры.
1. Конусная насадка самостоятельно втянет полено и расколет его.
1. При заклинивании конуса выключите двигатель мотоблока и освободите полено при помощи ключа для расклинивания.
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Рабочее положение: бревно подаётся на конус сбоку, вертикально

	⚠  Внимание
1. Не пытайтесь выбить застрявшее бревно ударным инструментом — используйте ключ для расклинивания.
1. Если конус не может расколоть бревно, немедленно остановите работу, иначе дровокол может выйти из строя. Переверните бревно другим торцом и попробуйте снова.
1. Если бревно не раскалывается и в этом случае — его плотность превышает мощность дровокола; такое бревно колоть не следует. Выход из строя по этой причине не является гарантийным случаем.


7.  Техническое обслуживание
1. Перед каждым запуском проверяйте крепления.
1. Делайте перерывы для охлаждения двигателя.
1. Регулярно очищайте корпус и ремень от пыли.
1. Смазывайте подшипники через тавотницу.
1. При появлении посторонних звуков или запахов немедленно выключите устройство и устраните причину.
8.  Поиск и устранение неисправностей
	Признак
	Причина
	Решение

	Конус не вращается, заклинило
	Застревание чурбака
	Выкрутить ключом для расклинивания

	Древесина не раскалывается
	Недостаточное натяжение ремня
	Натянуть ремень

	Древесина не раскалывается
	Диаметр или твёрдость полена превышают допустимые
	Взять полено меньшего диаметра, колоть по краю

	Древесина не раскалывается
	Полено сучковатое
	Повернуть полено, выбрать участок без сучков; подложить фанеру под чурбак


9.  Транспортировка
1. Изделие транспортируется всеми видами закрытого транспорта.
1. Температурный диапазон: от −20 °C до +55 °C.
1. Не допускаются удары, вибрации и воздействие осадков.
10.  Хранение
1. Храните дровокол при температуре от −20 °C до +40 °C и влажности не более 80 %.
1. Место хранения должно быть сухим и недоступным для детей.
11.  Реализация и утилизация
1. Оборудование реализуется через торговые сети в соответствии с законодательством РФ.
1. Утилизация производится согласно требованиям экологических и санитарных норм.
12.  Срок службы
Гарантийный срок службы при соблюдении правил эксплуатации составляет 5 лет.
13.  Гарантийные обязательства
Изделие имеет гарантию производителя сроком 1 год со дня продажи. Гарантия не распространяется на:
1. естественный износ расходных материалов;
1. повреждения, вызванные перегрузкой или нарушением правил эксплуатации;
1. механические повреждения;
1. форс-мажорные обстоятельства (пожары, наводнения и т. п.).
Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений, внесённых изготовителем после подписания к выпуску, а также изменений по комплектующим и документации, получаемой с ними.
	Производитель
	ООО «Малекс»

	Адрес
	г. Екатеринбург, Верхняя Пышма,
Успенский проспект, 131, завод ОЦМ-УЗХР

	Телефон
	+7 (922) 035-28-87

	Сайт
	oDrova.ru

	E-mail
	odrovaru@ya.ru
a8m888@gmail.com

	Как добраться
	от метро «Уралмаш» автобусом № 111 или № 223
до остановки «УЗХР-ОЦМ Плаурум»


ДЛЯ ЗАМЕТОК
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